**Рекомендации по выбору детских удерживающих устройств**

Дети — самые важные пассажиры в автомобиле и за их безопасность ответственность несут родители. Согласно п. 22.9 Правил дорожного движения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства. При этом, перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием детских удерживающих устройств.

Требования к детским удерживающим устройствам регулируются техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. Подтверждением соответствия детских удерживающих устройств требованиям технических регламентов является сертификат соответствия.

Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на наличие следующей информации на «автокресле», которая должна содержать:

– четкие и нестираемые надписи: полное или сокращенное название предприятия-изготовителя либо фабричная марка, а также год производства.

– чертеж, стационарно прикрепленный к удерживающему устройству (если детское удерживающее устройство предназначено для использования в комбинации с ремнем безопасности для взрослых);

– несъемную табличку, отчетливо видимую на устройстве в установленном положении, с нанесенной на нее предупреждающей надписью: "ОЧЕНЬ ОПАСНО - Не использовать на сиденьях, оборудованных надувными подушками" (для удерживающих устройств для детей, обращенных назад). При этом, надпись на табличке должна быть на русском языке;

– слова "универсальное", "ограниченное", "полууниверсальное" или "особое" в зависимости от категории удерживающего устройства;

– группу по массе, для которой предназначено устройство, а именно: 0 - 10 кг; 0 - 13 кг; 9 - 18 кг;15 - 25 кг; 22 - 36 кг; 0 - 18 кг; 9 - 25 кг; 15 - 36 кг; 0 - 25 кг; 9 - 36 кг; 0 - 36 кг;

– букву Y для устройства с проходящей между ног лямкой;

– букву S для специального удерживающего устройства.

Обозначения должны быть четкими и нестираемыми.

При этом, они наносятся на соответствующую табличку или проставляют непосредственно на лямке. Табличка и маркировка должны быть износостойкими.

Также, обращаем внимание, что использование детских удерживающих устройств, относящихся к "универсальной", "полууниверсальной" и "ограниченной" категориям, допускается на передних и задних сиденьях, если устройства устанавливают в соответствии с инструкцией предприятияизготовителя.

Использование детских удерживающих устройств, относящихся к категории "особых", допускается на всех местах для сидения, если устройства установлены в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя. Для устройства, обращенного назад, конструкцией должно быть предусмотрено использование его только с подголовником.

На упаковочной коробке детского удерживающего устройства изготовитель должен указывать адрес, по которому покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях.

При этом к каждому детскому удерживающему устройству должна быть приложена инструкция на русском языке, которая в том числе должна содержать следующие сведения:

– весовые группы, для которых предназначено устройство;

– метод установки, показанный с помощью фотографий и/или очень четких рисунков;

– понятное объяснение способа функционирования пряжки и устройства регулирования;

– рекомендацию о том, чтобы держать в натянутом состоянии все лямки, служащие для крепления

удерживающего устройства к транспортному средству, и не допускать слабины в лямках, служащих для удержания ребенка; лямки не должны скручиваться;

– рекомендацию о замене устройства после того, как оно было подвергнуто действию значительных сил во время дорожно-транспортного происшествия;

– инструкцию по очистке;

– предупреждение об опасности какого-либо изменения или дополнения устройства без согласия предприятия-изготовителя, а также об опасности нечеткого соблюдения инструкции по установке, прилагаемой предприятием-изготовителем детского удерживающего устройства;

– рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском удерживающем устройстве и т.д.

Учитывая изложенное, и в целях правильного выбора рекомендуем также детское удерживающее устройство выбирать в торгово-розничном магазине в присутствии ребенка, чтобы была возможность оценить комфорт и качество «автокресла»