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г. Чебоксары, 2026 год
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]1. Описание компетенции 
1.1. Актуальность компетенции. 
Квалифицированный штукатур может осуществлять как внутренние, так и наружные штукатурные работы различными штукатурными составами. Значительная часть современных внутренних отделочных работ выполняется с использованием – систем сухого строительства, что подразумевает монтаж металлических каркасов и обшивку его гипсовыми строительными плитами перед нанесением финишного покрытия. Данные конструкции могут быть сложными и включать в себя изгибы и отверстия для дверных и оконных проемов. Традиционные штукатурные работы включают в себя подготовку основания перед нанесением штукатурного слоя. Штукатур должен будет подготовить необходимые материалы с соблюдением всех нормативных указаний и методических рекомендаций, касающихся приготовления и использования материалов. Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» относится к сфере стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства. Специалисты, обладающие данной компетенцией, трудоустраиваются в строительные компании, реставрационные мастерские, а также в ремонтностроительные и жилищно-коммунальные хозяйства. 
1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной компетенции:
Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после освоения компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»: штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций. 
1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт (конкретные стандарты):
	Студенты

	Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС)

	ФГОС СПО по профессии 08.01.28 «Мастер отделочных строительных и декоративных работ», утвержденный приказом Минпросвещения России от 18.05.2022 № 340

	Профессиональный стандарта (далее – ПС)

	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от15.06.2020 № 336н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»



1.4. Требования к квалификации:
	Студенты

	Знать:
- методы организации труда на рабочем месте;
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
- технологию подготовки различных поверхностей;
- виды основных материалов, применяемых при производстве
штукатурных работ;
- свойства материалов, используемых при штукатурных
работах;
- наименование, назначение правила применения ручного
инструмента, приспособлений и инвентаря;
- приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада и
внутренних поверхностей;
- способы подготовки различных поверхностей под
штукатурку;
- свойства основных материалов и готовых сухих растворных
смесей, применяемых при штукатурных работах;
- виды, назначение, составы и способы приготовления растворов из
сухих смесей;
- технологию и устройство марок и маяков;
- технологическую последовательность обычного оштукатуривания
поверхностей;
- технологию выполнения декоративных штукатурок;
- технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
- технологию отделки швов различными материалами;
- технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
- технологию выполнения гипсовой штукатурки;
технику безопасности при отделке штукатурки;
- виды, причины появления и способы устранения дефектов
штукатурки.

	Уметь:
- организовывать рабочее место;
- просчитывать объёмы работ и потребности в материалах;
- определять пригодность применяемых материалов;
- создавать безопасные условия труда;
- применять средства индивидуальной защиты;
- выполнять насечку поверхностей вручнуюимеханизированным способом;
- устанавливать штукатурные профили; приготавливать вручнуюи
механизированным способом сухие смеси обычных растворов по
заданному составу;
- приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
- приготавливать декоративные и специальные растворы;
- выполнять простую штукатурку;
- выполнять сплошное выравнивание поверхности;
- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную
поверхностей различной сложности;
- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхности
различной сложности;
- наносить на поверхности декоративные растворы и выполнять их
обработку вручную и механизированным инструментом;
- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной
основе;
- использовать инструменты и  приспособления для отделки
декоративных штукатурок;





2. Конкурсное задание
2.1. Краткое описание задания
2.1.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:
Модуль А. Изучить задание. Организовать рабочее место. Выполнить разметку поверхности.Приготовить раствор гипсовой штукатурки для маяков. Подготовить и установить маячныепрофили. Рассчитать и приготовить необходимое количество раствора для оштукатуривания стены.Выполнить высококачественное оштукатуривание поверхности, соблюдая все технологическиеоперации (нанесение и разравнивание раствора, выравнивание, затирка и заглаживаниеповерхности до «глянца»). Очистить и помыть инструменты, приспособления, ёмкости.
Модуль Б. Выполнить декоративную отделку поверхности с использованием декоративной штукатурки типа «Короед» с размером зерна 2,5 мм.
2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания
	Категория
участников
	Наименование и описание модуля
	Время
	Результат

	Студенты
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]Модуль А.
Изучить задание.
Организовать рабочее место.
Выполнить разметку
поверхности. Приготовить
раствор гипсовой штукатурки для маяков.
Подготовить и установить
маячные профили.
Рассчитать и приготовить
необходимое количество
раствора дляоштукатуривания стены.
Выполнить
высококачественное
оштукатуривание
поверхности, соблюдая все
технологические операции
(нанесение и разравнивание
раствора, выравнивание,
затирка и заглаживание
поверхности до «глянца»).
Очистить и помыть
инструменты, приспособления, ёмкости
	








3 часа
	







Выполнено:
высококачественное
оштукатуривание гипсовой
штукатуркой

	
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]Модуль Б. Выполнить декоративную отделку поверхности с использованием декоративной штукатурки типа «Короед» с размером зерна 2,5 мм.
	

1 час 30 минут
	
Выполнено:
декоративное оштукатуривание
стены (Четыре цвета)

	
	Модуль В. Имитация камня  с помощью трафарета.
	45 минут
	Имитация натурального кирпича с декоративной штукатуркой ТРАВЕРТИНО (предварительно заколеровать цвет кирпича).

	Время выполнение всех модулей: 5 часов 15 мин.



2.3.2. Категория участников «СТУДЕНТЫ»:
Модуль А. Изучить задание. Организовать рабочее место. Выполнить разметку
поверхности. Приготовить раствор гипсовой штукатурки для маяков. Подготовить иустановить маячные профили. Рассчитать и приготовить необходимое количество растворадля оштукатуривания стены. Выполнить высококачественное оштукатуриваниеповерхности, соблюдая все технологические операции (нанесение и разравнивание раствора,выравнивание, затирка и заглаживание поверхности до «глянца»). Очистить и помытьинструменты, приспособления, ёмкости. Убрать рабочее место.Стена и размер оштукатуриваемой поверхности указаны на чертеже. Порядокработы с сухой смесью в соответствии с рекомендациями на мешке.
[image: ]
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK32]Модуль Б. Выполнить декоративную отделку поверхности с использованием декоративной штукатурки типа «Короед» с размером зерна 2,5 мм. В процессе работы применяется колерпаста для получения заданного цвета. Покрытие должно быть равномерным, с чётко выраженной фактурой «короед», без дефектов и видимых переходов цвета. Подготовить поверхность: очистить от пыли и загрязнений, при необходимости загрунтовать и высушить. Подготовить штукатурный состав: тщательно перемешать декоративную штукатурку «Короед» с добавлением колер-пасты до получения однородного цвета. Нанести штукатурку на поверхность с помощью металлического шпателя равномерным слоем. Сформировать фактуру «короед» пластиковой тёркой круговыми, вертикальными или горизонтальными движениями. Дать поверхности высохнуть, проверить качество покрытия и устранить возможные мелкие дефекты.
[image: ]
Время выполнение задание 4 часа 30 мин.
В 30 % изменений входят размеры задания
Чертёж задания с 30% изменениями участник получает за 15 минут до начала соревнований.
2.4. Региональный (вариативный): Примеры изменений для регионального (вариативного) модуля: 
1. Использование трафаретов с нанесением декоративных составов. Трафарет виде имитации кирпича. 
Трафаре́т – приспособление, использующееся для нанесения на разные поверхности различных символов, таких как буквы, цифры и разнообразных изображений. 
2. Имитация фактур различных материалов с помощью декоративных составов.
Модуль В. Имитация камня  с помощью трафарета. Имитация натурального кирпича с декоративной штукатуркой ТРАВЕРТИНО. В процессе работы применяется колерпаста для получения заданного цвета. Технологическая последовательность включает подготовку поверхности, приготовить декоративную штукатурку предварительно заколеровать, подготовить трафарет, закрепить трафарет на поверхность планшета (фиксация трафарета), нанести декоративную штукатурку, создать текстуру кирпича, удалить трафарет  и выполнить финишную обработку.
Время выполнения 45 минут.
Размеры планшета 60х40 см. 
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2.5. Критерии оценки выполнения задания
	Категория участников
	Наименование и описание модуля
	Тип критерия (оценочный/ измеримый)
	Макс. балл

	







Студенты
	Измерения
	И
	28

	
	Контроль плоскости
	И
	30

	
	Качество оштукатуренной поверхности
	О
	13

	
	Организация рабочего места
	И
	6

	
	Техника безопасности и охрана труда
	И
	6


	
	Профессионализм
	О
	17

	Общее
	100



3. Перечень специальной одежды, оборудования, инструментов и расходных материалов, которые участник может привезти с собой на площадку проведения чемпионата.
3.1. Требуемая специальная одежда участникам по компетенции в соответствии стребованиями охраны труда и техники безопасности: категориястуденты:
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ссылка на образец (при необходимости)
	Ед. измерения
	Необходимо е кол-во

	1
	Строительные ботинки
	Для защиты стопы в носочной части полуботинок используется металлический защитный подносок, способный выдержать ударную нагрузку в 200 Дж (Мун 200), (что равнозначно падению груза массой 20 кг с высоты 1 метр), сохранивбез повреждения пальцы ног.
	https://allforprofi.ru/catalogue/product/polubotinki_tekhnik_met_podnosok_nat_kozha_tekstil_tsvet_chernyy/
	пара
	1

	2
	Очки
	Для защиты органов зрения от пылестружочных образований, окалин 
	https://www.spets.ru/products/sredstva_individualnoy_zashchity/sredstva_zashchity_organov_zreniya/ochki_zashchitnye_otkrytogo_tipa/

	шт
	2

	3
	Респиратор
	Видизделия: РеспираторКонструктивныеособенности: склапаномвыдоха, формованный
	https://www.spets.ru/products/sredstva_individualnoy_zashchity/sredstva_zashchity_organov_dykhaniya/polumaski_filtruyushchie_respiratory/

	шт
	4

	4
	Перчатки
	Резиновые, трикотажныеилиизполимерныхматериалов
	https://www.spets.ru/products/sredstva_zashchity_ruk/


	шт
	2

	5
	Спецодежда
	Куртка, брюки ,комбинезон
	https://www.spets.ru/products/spetsodezhda/letnyaya/kostjum-djurabl-letnij-seryj-kurtka-brjuki/

	шт
	2

	6
	Каскетка
	Каскетка предназначена для защиты верхней части головы от сильных ударов и порезов о твердые и неподвижные предметы. Каскетка оснащена мягким амортизатором из пенополиуретана, дублированного трикотажем. Верхняя часть каскетки имеет 4 вентиляционных отверстия. Изменение размера обеспечивается при помощи застежки на ленте «контакт».
	https://www.spets.ru/products/sredstva_individualnoy_zashchity/sredstva_zashchity_golovy_i_litsa/kasketki/kasketka-amparo-prestizh-126909-chernaja/

	шт
	1



3.2. Рекомендуемый перечень оборудования и инструментов для участников категория студенты (при необходимости оформляется отдельно для каждой категории), которые участник может привезти с собой:



	Рекомендуемый набор оборудования/инструментов (участник может привезти с собой) категория Студенты (при необходимости оформляется отдельно по категориям)) *на площадке могут быть аналоги с аналогичными характеристиками, предоставляемые в качестве замены

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Ссылка на образец (при необходимости)
	Ед. измере-ния
	Необходимо е кол-во

	1
	Ящик на колесах дляинструмента
	Ящик с колесами, профессиональный пластмассовый (32800) 113 л/30 gal./91х51,6х43,1
	https://4vols.ru/product/stanley-1-94-850-jashhik-s-kolesami-fatmax-promobile-jobchest-professionalnyj-plastmassovyj-113-l-30-gal-91-x-51-6-x-43-1sm/?ysclid=ml9drm1i2e599432686
	шт
	1

	2
	Аккумуляторная
дрель-шуруповёрт в
комплекте, с
комплектом бит.
	Аккумуляторная дрель-шуруповерт Быстрозажимной сверлильный патрон с патроном для инструмента 13 мм для стандартных принадлежностей; система защиты аккумулятора от перегрузки, перегрева и глубокого разряда;
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/drel-shurupovert-aeg-bs18g4-202c-4935478630-1760653/
	шт
	1

	3
	Уровень пузырьковый – 1500 мм, шт.
	Уровень - это измерительный прибор с
увеличенной точностью, созданный для
определения отклонений поверхности от
горизонтали или вертикали. Прибор имеет
3 глазка.
	https://23bolta.ru/product/uroven-alyuminievyy-usilennyy-frezerovannyy-3-glazka-2komp-ruk-1500-mm-matrix-27458/
	шт
	1

	4
	Уровень пузырьковый – 1000 мм, шт.
	Уровень - это измерительный прибор с
увеличенной точностью, созданный для
определения отклонений поверхности от
горизонтали или вертикали. Прибор имеет
2 глазка.
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/alyuminievyj-stroitelnyj-uroven-gigant-1000mm-gw1000-1080854/
	шт
	1

	5
	Уровень пузырьковый – 400 мм, шт.
	Для разметки углов и проверки
прямоугольности, а также взаимно
перпендикулярного расположения деталей.
Цельнометаллический. Шкала
двусторонняя, крашеная. Материал:
инструментальная сталь. (НЕ
СТОЛЯРНЫЙ)- без утолщения в ручке!
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/stroitelnyj-uroven-burevestnik-alyuminievyj-400mm-3-ampuly-117-2165180/
	шт
	1

	6
	Угольник строительный - 300 мм, шт.
	Угольник металлический 300 мм используется для измерения расстояния и определения углов 45° и 90°. Он состоит из двух элементов, которые соединены под прямым углом. Его наружная длина 30 см и внутренняя - 26 см. Металлическое основание окрашено для защиты от коррозии.
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/metallicheskij-ugolnik-300-mm-vihr-73-11-3-2-913388/
	шт
	1

	7
	Нож строительный с выдвижными лезвиями (запасные лезвия 3 шт.), шт.
	Профессиональный нож предназначен для разрезания бумаги, картона и прочих материалов. Он имеет металлический корпус, отличающийся надежностью и прочностью. Для работы используются лезвия из углеродистой стали шириной 18 - 25 мм, длиной 150 мм
	https://poryadok.ru/catalog/nozhi/1953208/?ysclid=ml9fdl48i7367191198
	шт
	1

	8
	Рулетка
	3-5 м
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/izmeritelnaya-ruletka-gigant-gmt-525-5x25-mm-s-magnitnym-zahvatom-770721/#searchQuery=Рулетка&searchType=srp
	шт
	1

	9
	Шпатель
	Ширина лезвия, 150 - 200 мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса
	https://www.vseinstrumenti.ru/product/fasadnyj-shpatel-sibrteh-nerzhaveyuschaya-stal-200-mm-85573-779556/

	шт
	1

	10
	Шпатель-кельма
	Ширина лезвия, мм (на выбор). Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса
	https://market.yandex.ru/card/shpatel--kelma-koroyed/4701523559?do-waremd5=l0hff8r_KnuqWsiMCU6uaw&clid=703&ysclid=ml9fnkk3m6391846844&ogV=-12
	шт
	1

	11
	Шпатель широкий
	Ширина лезвия, 300мм. Материал лезвия нержавеющая сталь. Материал рукояти пластмасса
	https://tekno-stroy.ru/catalog/shpatel-fasadnyy-hesler-300-mm-s-shirokim-polotnom-i-prorezinennoy-ruchkoy.html?ysclid=ml9fqrci55684595749
	шт
	1



3.3. Инфраструктурный лист застройки площадки предоставляется в виде отдельного документа (приложения) в формате Excel (.xlsx)
4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех основных нозологий 
* минимальные требования к оснащению рабочих мест согласованы с общероссийскими общественными организациями инвалидов
	Вид нозологии
	Площадь, м.кв.
	Ширина прохода между рабочими местами, м.
	Специализированное оборудование, количество*

	Рабочее место участника снарушением слуха
	3000х1900
	1,5 м
	Для участников с нарушением слуха необходимо предусмотреть:
а) наличие звукоусиливающей аппаратуры, акустической системы, информационной индукционной системы, наличие индивидуальных наушников; б) наличие на площадке переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика); в) оформление конкурсного задания в доступной текстовой информации.

	Рабочееместо
участника с
нарушением
зрения
	3000х1900
	1,5 м
	Для участников с нарушением зрения необходимо: а) текстовое описание конкурсного задания в плоскопечатном виде с крупным размером шрифта, учитывающим состояние зрительного анализатора участника с остаточным зрением (в формате Microsoft Word не менее 16-18 пт), дублированного рельефно точечным шрифтом Брайля (при необходимости); б) лупа с подсветкой для слабовидящих; электронная лупа; в) для рабочего места, предполагающего работу на компьютере - оснащение специальным компьютерным оборудованием и оргтехникой: видеоувеличитель; - программы экранного доступа NVDA и JAWS18 (при необходимости); - брайлевский дисплей (при необходимости); в) для рабочего места участника с нарушением зрения, имеющего собаку-проводника, необходимо предусмотреть место для собаки-проводника. г) оснащение (оборудование) специального рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования крупного рельефноконтрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение инвалидом по зрению - слепого своего рабочего места и выполнение трудовых функций; д) индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс.

	Рабочееместо
участника с
нарушением
ОДА
	3000х1900
	1,5 м
	Оснащение (оборудование) специального рабочего места оборудованием, обеспечивающим реализацию эргономических принципов: а) увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами верстаков; б) для участников, передвигающихся в кресле- коляске, необходимо выделить 1 - 2 первых рабочих места в ряду у дверного проема; в) оснащение (оборудование) специального рабочего места специальными механизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию усилия при вставании.

	Рабочееместо
участника с
соматически
мизаболевания
ми
	3000х1900
	1,5 м
	Специальные требования к условиям труда инвалидов вследствие заболеваний сердечно- сосудистой системы, а также инвалидов вследствие других соматических заболеваний, предусматривают отсутствие: а) вредных химических веществ, включая аллергены, канцерогены, оксиды металлов, аэрозоли преимущественно фиброгенного действия; б) тепловых излучений; локальной вибрации, электромагнитных излучений, ультрафиолетовой радиации на площадке; в) превышения уровня шума на рабочих местах; г) нарушений уровня освещенности, соответствующей действующим нормативам.
Необходимо обеспечить наличие столов с регулируемыми высотой и углом наклона поверхности; стульев (кресел) с регулируемыми высотой сиденья и положением спинки (в соответствии со спецификой заболевания).

	Рабочееместо
участника с
ментальными
нарушениями
	3000х1900
	1,5 м
	Специальные требования к условиям труда инвалидов, имеющих нервно-психические заболевания: а) создание оптимальных и допустимых санитарногигиенических условий производственной среды, в том числе: температура воздуха в холодный период года при легкой работе - 21 - 24 °C; при средней тяжести работ - 17 - 20 °C; влажность воздуха в холодный и теплый периоды года 40 – 60 %; отсутствие вредных веществ: аллергенов, канцерогенов, аэрозолей, металлов, оксидов металлов; б) электромагнитное излучение - не выше ПДУ; шум - не выше ПДУ (до 81 дБА); отсутствие локальной и общей вибрации; отсутствие продуктов и препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; в) оборудование (технические устройства) должны быть безопасны и комфортны в использовании (устойчивые конструкции, прочная установка и фиксация, простой способ пользования без сложных систем включения и выключения, с автоматическим выключением при неполадках; расстановка и расположение, не создающие помех для подхода, пользования и передвижения; расширенные расстояния между столами, мебелью; не должна затрудняющая доступность устройств; исключение острых выступов, углов, ранящих поверхностей, выступающих крепежных деталей)



5. Схема (план) застройки соревновательной площадки
	[image: ]
	Рабочий стенд может быть изготовлен из ПГП, газобетонных блоков, кирпича. Высота стенда – 1700 мм, толщина стен будет зависеть от материала, используемого для монтажа. 

Чертёж рабочего стенда
[image: ]


Особые требования к рабочему стенду:
1. Рабочий стенд должен быть смонтирован на прочном и твёрдом основании; независимо от материала, который будет использован дляпостройки – стенд должен быть устойчивым; стены – вертикальными и соответствовать размерам; угол между стенами 900.
2. Стена для выполнения декоративной штукатурки должна быть ровной, покрытой грунтовочным составом под декоративную штукатурку(например, Кнауф Декоргрунд).
4. Если Рабочий стенд из кирпича или стенд смонтирован на каменном полу - в список расходных материалов необходимо включить дюбельгвоздь 6х40 мм (22 шт.);
- если Рабочий стенд смонтирован из ПГП или газобетонных блоков в список расходных материалов для Специалистов необходимо включитьсаморез с прессшайбой 4,2х38 мм (22 шт.);
- при сборке рабочего стенда в виде каркасно-обшивной конструкции, необходимо руководствоваться требования СП 163.1325800.2014
КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ И ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ.
- в список расходных материалов для необходимо включить саморез с прессшайбой 4,2х38 мм (22 шт.).

6. Требования охраны труда и техники безопасности
Охрана труда и техника безопасности во время чемпионата
Предварительная подготовка.
Делегаты, эксперты и участники должны ознакомиться с инструкций по безопасности трудадо начала чемпионата. Перед отъездом на чемпионат, убедитесь, что все инструменты, станки, атакже любое оборудование находятся в исправном, рабочем состоянии.
Инструкция по охране труда:
Перед началом чемпионата все участники должны получить конкретные указания по охране
труда и технике безопасности и ознакомиться с ними:
Руководство по технике безопасности;
Вопросы, относящиеся к охране труда с учетом специфики каждой компетенции, втом числе:
Общие процедуры обеспечения безопасности;
Опасности/риски в конкретных условиях каждой компетенции;
Электробезопасность и техника безопасности при работе с опасными веществами;
Уборка помещений;
Средства Индивидуальной Защиты;
Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации.
Порядок и чистота
Участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места. Убедитесь, что вашидействия безопасны для окружающих людей;
Рабочее место должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда это необходимо.
Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать крупногабаритныймусор на рабочих местах
Нарушения
Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по эксплуатации, должныбыть доведены до Технического директора Чемпионата Абилимпикс.
В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в данномруководстве, главный эксперт имеет право приостановить работу конкурсанта.
Пожарная безопасность Место проведения оснащено первичными средствамипожаротушения.
Курение запрещено внутри площадки.
Первая помощь во время проведения чемпионата будут дежурить медсестра дляоказанияпервой помощи и экипаж скорой помощи для реанимационных мероприятий.
Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (например, инсулином или другими лекарствами) должны информировать об этом технического делегата, который должен информировать организаторов, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. На каждой площадке компетенции будет доступна аптечка для оказания первой медицинской помощи. Личное оборудование/инструмент Средства индивидуальной защиты должны соответствовать закону (национальных /международных) и соответствовать характеру работы и рискам. Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (оборудование), должны иметь маркировку CE и проверяться группой экспертов перед началом соревнований. Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются уместными будут удалены и заменены подходящим. Все участники должны гарантировать, что их личное СИЗ находится в хорошем состоянии. Использование поврежденных защитных средств запрещается. Если личное СИЗ повреждено, Участник должен связаться с главным экспертом или заместителем главного эксперта.
Рабочая одежда.
Конкурсанты должны использовать спецодежду для работы.
Согласно требованиям техники безопасности, участники должны гарантировать то,что они
не используют украшения, ленты, свободную одежду и т.п., которые могут попасть в движущиесячасти оборудования (инструмента).
Дополнительные требования к рабочей одежде: защитную одежду следует применять длязащиты от огня, искр, тепла, острых предметов или химических веществ в зависимости от степенириска.
Электробезопасность
Элекрическая опасность - состояние настолько опасно, что контакт с неисправным
оборудованием может привести к поражению электрическим с током. Напряжение 220 В
(однофазное) Частота 50 Гц.
	Аксессуары для подключения:
	[image: ]


Мощность ручного инструмента: Электрическое оборудование, используемое на чемпионате должно быть безопасным и свободным от какого-либо риска возникновения пожара или поражения электрическим током; Участник должен гарантировать, что оборудование соответствует стандартам СЕили NF.
[image: ]
Конкурсанты должны:
выполнить визуальный осмотр оборудования, проводов и электрическихконтактов передначалом работы; выполнить визуальную проверку состоянияпроводов и кабеля-удлинителя, перед началом работ;
проверить состояние соединений оборудования и кабель-удлинитель; кабели не должны бытьвосстановлены с помощью клейкой ленты; о каких-либо дефектах или неисправностях вэлектрооборудовании необходимонезамедлительно сообщить;
Согласно регламенту, участники чемпионата смогут адаптироваться к оборудованиюпередначалом соревнований.
Участники должны гарантировать, что они знают, как
использовать электрооборудование.
Сводная ведомость требований по технике безопасности по компетенции «Сухоестроительство и штукатурные работы» для участников чемпионата.
	№
п/п
	Виды работ
	Перчатки
	Защит.
очки
	Защит.
обувь
	Головной
убор
	Спецодежда
	Респиратор
	Наушники

	1
	Резка металлическогопрофиля
	+
	+
	всегда
	+
	всегда
	-
	

	2
	Шлифование
	+
	+
	всегда
	+
	всегда
	+
	

	3
	Прикручиваниесаморезов
	-
	+
	всегда
	+
	всегда
	-
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