[bookmark: _GoBack]Примерные критерии оценивания по практической части
	
	Критерии оценивания по практической части
	

	
	Модуль А. Монтаж каркасно-обшивной конструкции
	100

	
	Охрана труда и бережливое производство
	4,0

	
	Правильное использование спецодежды (экипировки) и СИЗ
	1,0

	
	По окончании работы отсутствуем мусор на рабочей площадке конкурсанта
	1,0

	
	По окончании работы инструмент чист и  убран в рабочее место 
	1,0

	
	По окончании работы остатки материала организовано складированы
	0,5

	
	Организация рабочего пространства во время выполнения модуля
	0,5

	
	Качество монтажа
	20,0

	
	Качество монтажа стены А (стена оценивается с двух сторон)
	

	
	Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация  и шаг саморезов, расстояние профилей
	5,0

	
	Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
	2,5

	
	Работа выполнена на уровне установленных требований, соответствует производственному стандарту (Да/Нет).
	2,5

	
	Качество монтажа стены Б (стена оценивается с двух сторон)
	

	
	Крепление и корректность стыков ГСП, фиксация  и шаг саморезов, расстояние профилей
	5,0

	
	Чистота, отсутствие царапин, отверстий, аккуратность обработка краев ГСП и проемов.
	2,5

	
	Работа выполнена на уровне установленных требований, соответствует производственному стандарту (Да/Нет)
	2,5

	
	Техническое соответствие
	20,0

	
	Соответствие чертежу, описанию и заданной ориентации
	2,0

	
	Стена А. Гипсокартон зафиксирован
	3,0

	
	Стена А. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм 
	3,0

	
	Стена А.Саморезы зафиксированы на правильной глубине 
	3,0

	
	Стена Б. Гипсокартон зафиксирован
	3,0

	
	Стена Б. Шаг саморезов. Расстояние между саморезами не более 250 мм  
	3,0

	
	Стена Б. Саморезы зафиксированы на правильной глубине
	3,0

	
	Измерение рулеткой
	16,0

	
	Стена А. Высота стены А. Измерение по правому краю стены
	2,0

	
	Стена А. Ширина стены А. Измерение 100 мм от верха стены
	2,0

	
	Стена А  Ширина стены А. Измерение 100 мм от низа стены
	2,0

	
	Стена Б. Высота стены А. Измерение по правому краю стены
	2,0

	
	Стена Б. Ширина стены А. Измерение 100 мм от верха стены
	2,0

	
	Стена Б  Ширина стены А. Измерение 100 мм от низа стены
	2,0

	
	Стена  А и Б.  Высота стены. Измерение в углу на стене Б, отступ 5 см от угла 
	2,0

	
	Стена А и Б.  Высота стены. Измерение в углу на стене А, отступ 5 см от угла
	2,0

	
	Вертикальность / Горизонтальность
	20,0

	
	Стена A. 1  Вертикальность  стены A. Измерение по левой части стены. Уровень 2000 мм
	4,0

	
	Стена A. 2  Горизонтальность  стены A. Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм.
	4,0

	
	Стена Б. 3  Вертикальность стены Б.	Измерение по правой части стены. Уровень 2000 мм.
	4,0

	
	Стена Б. 4  Горизонтальность стены Б. Измерение по середине толщины стены. Уровень 1200 мм.
	4,0

	
	Стена Б. 5  Вертикальность выреза справа.	Измерение по середине толщины торца проема. Уровень 800 мм.
	4,0

	
	Углы
	20,0

	
	Верхний внутренний угол стен Б и А, Измерение 150 мм от верха конструкции
	4,0

	
	Снаружи конструкции. Внешний угол. Измерение 300 мм от пола
	4,0

	
	Внутренний угол между стеной А и Б. Измерение 1200 мм от пола
	4,0

	
	Внутренний угол между стеной А и Б. Измерение по середине
	4,0

	
	Наружный угол. Измерение 1200 мм от пола
	4,0

	
	Модуль Б. Пояснение
	50

	
	Описать технологическую последовательность выполнения задания. Перечислить все операции
	

	
	Модуль В. Облицовка плиткой
	150

	
	Подготовка рабочей поверхности под облицовку
	50

	
	Использование СИЗ
	1,0

	
	Безопасная работа и грамотное использование электроинструмента
	1,0

	
	Безопасная работа с ручным режущим инструментом
	2,0

	
	Подготовка основания под облицовку: Грунтовка нанесена на поверхность  под облицовку
	3,0

	
	Правильный выбор клея для облицовки поверхностей
	2,0

	
	Вертикальность подготовленной поверхности: Линия 1: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм
	10,0

	
	Вертикальность подготовленной поверхности: Линия 2: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм
	10,0

	
	Угол подготовленной поверхности. Линия 1: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм
	10,0

	
	Угол подготовленной поверхности. Линия 2: Вычесть 0,2 балла за каждый мм отклонения, отклонение +/- 2 мм
	10,0

	
	Организация работы: Чистота рабочего места: 
0 - Инструмент, материал (остатки) не убраны, грязно
1 - Инструмент, материал убран, но виден беспорядок
2 - Достаточно чисто, инструмент на месте
3 - Идеально чисто
	1,0

	
	Выполнение плиточных работ на вертикальной поверхности
	100

	
	Соблюдение охраны труда. Применение защ. очков, респиратора, перчаток. Не нарушены правила работы с  электроинструментом Не нарушены правила работы с ручным инструментом
	3,0

	
	Качество резки плитки: Качество резки прямых линий: 
0- Не выполнено в полном объеме, отсутствует плавность перехода
1- Отсутствуют острые углы, наличие сколов превышает 4 мм
2- Количество сколов не более 4 мм
3- Сколов нет, плавный переход при резке обеспечен
	5,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость. 
Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии)
	8,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость. 
Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии)
	8,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость. 
Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии)
	8,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость. 
Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки (Замер выполняется при наличии всех фрагментов по линии)
	8,0

	
	Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	10,0

	
	Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	10,0

	
	Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	10,0

	
	Качество облицованной поверхности - вертикальность рядов и поверхности Линия 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	10,0

	
	Точность размеров по проекту. 
Размер 1 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	5,0

	
	Точность размеров по проекту. 
Размер 2 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	5,0

	
	Точность размеров по проекту. 
Размер 3 вычесть 10% за 1 мм ошибки
	5,0

	
	Точность размеров по проекту. 
Размер 4 вычесть 10% за 1 мм ошибки 
	5,0

	
	Модуль  Г. Выполнение технологических отверстий
	50

	
	Соблюдение охраны труда. Использование СИЗ
	1,0

	
	Безопасная работа  и грамотное использование электроинструмента
	1,0

	
	Качество резки плитки. Резка коронкой. Сколы отсутствют	
	3,0

	
	Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 1
	15,0

	
	Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 2
	15,0

	
	Привязка отверстия в соответствии с проектом точка 3
	15,0

	
	Модуль Д. Выполнение ремонта/замены плиток
	50

	
	Соблюдение охраны труда.  Использование СИЗ	
	3,0

	
	Применение защ. очков, респиратора на всех этапах работ
	2,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость точка 1
	10,0

	
	Качество облицованной поверхности – плоскость точка 2
	10,0

	
	Затирка. Чистота плитки - нет клея, затирки и пыли	
	15,0

	
	Качество выполненной затирки Все швы одинакового размера ( прямые и наклонные)
	10,0




