# Требования к безопасности детской обуви

Безопасность обуви и кожгалантерейных изделий оценивают устойчивостью окраски применяе- мых материалов к сухому и мокрому трению и воздействию пота, а также концентрацией выделя- ющихся вредных веществ.

В обуви не допускается подкладка из следующих материалов:

* из искусственных и (или) синтетических материалов в закрытой обуви всех половозраст- ных групп;
* из искусственных и (или) синтетических материалов в открытой обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;
* из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей ясель- ного возраста и малодетской обуви;
* из искусственного меха и байки в зимней обуви для детей ясельного возраста. В обуви не допускается вкладная стелька из следующих материалов:
* из искусственных и (или) синтетических материалов в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви;
* из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20% для детей ясель- ного возраста и малодетской обуви.

В обуви для детей ясельного возраста в качестве материала верха не допускается применять ис- кусственные и (или) синтетические материалы, кроме летней и весенне-осенней обуви с подклад- кой из натуральных материалов.

Не допускается открытая пяточная часть для детей в возрасте до 3 лет; нефиксированная пяточная часть для детей в возрасте от 3 до 7 лет, кроме обуви, предназначенной для кратковременной нос- ки.